**Beskrivelse**

Type: BROEN BALLOMAX

Art. Nr.: 63.601

Tryktrin: PN 40

Dimension: DN15 til DN50

**Udførelse**

Helsvejst engangsventil med fuldt gennemløb og muffe/svejse tilslutning. Specielt designet til brug for fjernvarme, varme, køling og industrianlæg. Engangsventil med rørprop for tilsvejsning før isolering, kugle med kærv for retningsindikaton.

Ventiler skal være godkendt i henhold til direktivet for trykbærende udstyr PED 2014/68/EU, Modul H. og fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

**Tekniske data:**

Tilslutning: Muffe / Svejse

Tryktrin: PN 40

Temperatur: -20 / +200 °C (Vedvarende +140 °C)

Medium: Behandlet vand som ikke nedbryder stål

Ventilhus: Stål P235GH (St. 37)

O-ring: EPDM & Viton  
Kugle: Rustfrit stål AISI 304L   
Sædepakning: Forstærket PTFE 20%C

Betjening: Unbraco nøgle

Overflade: Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

**Mærkning:**

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning