**Beskrivelse**

Type: BROEN BALLOMAX

Art. Nr.: 55.100

Tryktrin: PN 40

Dimension: DN10 til DN50

**Udførelse:**

Helsvejst kugleventil med reduceret gennemløb og muffe/muffe tilslutning, specielt designet til brug for fjernvarme, varme, køling og industrianlæg. Spindel og stop udført i rustfrit stål med dobbelttætne pakdåse og med grafitringe i spindlen. Ventiler skal være fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

**Tekniske data:**

Tilslutning: Muffe / Muffe

Tryktrin: DN10 til DN50 = PN 40

Temperatur: Op til 250 °C

Medium: Behandlet vand som ikke nedbryder stål, egnet til damp.

Ventilhus: Stål P235GH

Tætningsring: Grafitring (Grafmet 950)
Kugle: Rustfrit stål AISI 304L

Sædepakning: Forstærket PTFE 20%

Betjening: DN10 til DN50 = Standard greb
Overflade: Miljøvenlig korrosionsbestandig maling

Fabrikat: BALLOMAX

**Mærkning:**

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning