**Beskrivelse**

Type: BROEN BALLOMAX

Art. Nr.: 69.300

Tryktrin: PN 40

Dimension: DN 015 til DN 032

**Udførelse**

Afspærringsventiler monteret på kraftigt sålbeslag med mulighed for variabel fastskruning på væg og variabel justering af ventilernes individuelle placering.

Helsvejst kugleventil med reduceret gennemløb og muffe/muffe tilslutning. Specielt designet til brug for fjernvarme, lige enkelt rør. Spindel og stop udført i rustfrit stål med dobbelttætning i pakdåse med udskiftelige O-ringe.

Ventiler skal være godkendt i henhold til direktivet for trykbærende udstyr PED 2014/68/EU, Modul H. og fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

**Tekniske data:**

Tilslutning: Muffe / Muffe

Tryktrin: PN 40

Temperatur: Vedvarende 140 °C

Medium: Behandlet vand som ikke nedbryder stål

Ventilhus: Stål P235GH (St. 37)

O-ring: EPDM & Viton  
Kugle: Rustfrit stål AISI 304L   
Sædepakning: Forstærket PTFE 20%C

Betjening: T-greb i rød/blå, vendbart

Overflade: Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

**Mærkning:**

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning

**Tilbehør:**

Gule T-greb

DN020 & DN025 Isoleringsskåle

Ekstra afstandsbeslag

Låsebeslag