**Beskrivelse**

Type: BROEN BALLOMAX

Art. Nr.: 63.102

Tryktrin: PN 40 / 25

Dimension: DN 015 til DN 200

**Udførelse**

Helsvejst engangsventil med reduceret gennemløb og svejse/svejse. Specielt designet til brug for fjernvarme, varme, køling og industrianlæg. Engangsventil med rørprop for tilsvejsning før isolering, kugle med kærv for retningsindikation.

Ventiler skal være godkendt i henhold til direktivet for trykbærende udstyr PED 2014/68/EU, Modul H. og fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

**Tekniske data:**

Tilslutning: Svejse / Svejse

Tryktrin: DN 015 til DN 050 = PN 40

 DN 065 til DN 200 = PN 25

Temperatur: Vedvarende 140 °C

Medium: Behandlet vand som ikke nedbryder stål

Ventilhus: Stål P235GH (St. 37)

O-ring: EPDM & Viton
Kugle: Rustfrit stål AISI 304L
Sædepakning: Forstærket PTFE 20%C

Betjening: Unbraco nøgle og/eller sekskantnøgle

Overflade: Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

**Mærkning:**

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning