**Beskrivelse**

Type: BROEN BALLOMAX

Art. Nr.: 500566 til 500827

Dimension: Fra DN 080 til DN 500

**Udførelse**

Manuelt betjent snekkegear med sekskant for langsom åbning og lukning af stålkugleventiler. Gearet monteres på ventilen med ISO flange og 4 tilhørende bolte. Snekken skal være smurt med temperaturbestandig fedt op til 90°C. Gearet skal være med justerbart endestop og indreguleres iht. Fabrikantens forskrifter.

**Tekniske data:**

Temperatur: Op til 90°C (Ved højere temperatur bruges speciel fedt)

Montering: ISO-flange og tilpasset aktuel spindel dimension.

Materiale: Støbt stålgearkasse, rustfri gearstang og sekskant.

Overflade: Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

**Mærkning:**

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning

**Tilbehør:**

Endestop kontakt/switch med udgangssignal.